[2015 건축기사실기 공정, 품질, 구조] 정오표 [2015.4.13.]

※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

페이지

교정 전

교정 후

3-66

7번 (3)

공기를 최대한 단축할 때 발생되는 추가 직접비용

공기를 최대한 단축할 때 발생되는 직접비용

3-85

15번 (3)

고려되어야 할 CP 및 보조CP		단축대상	추가비용
17일 ☞ 16일	C-E-I	E	10
16일 ☞ 15일	C-E-I	E	10
15일 ☞ 14일	C-E-I C-D-H	C	30
14일 ☞ 13일	C-E-I C-D-H B-E-I B-D-H	D+E	30
13일 ☞ 12일	C-E-I C-D-H B-E-I B-D-H B-F-H C-G-I C-F-H	B+C	70
12일 ☞ 11일	C-E-I C-D-H B-E-I B-D-H B-F-H C-G-I C-F-H A-D-H A-E-I	D+F+I	80
11일 ☞ 10일	C-E-I C-D-H B-E-I B-D-H B-F-H C-G-I C-F-H A-D-H A-E-I	H+I	82

5-28

8번 그림

5-170

항복비

6-363

26번 ①

[eqn: l_db = { 0.25d_b cdot f_y } over { 2sqrtf_ck} = { 0.25(22)(400) } over { 10 TIMES sqrt24}]

[eqn: l_db = { 0.25d_b cdot f_y } over { lambda sqrtf_ck} = { 0.25(22)(400) } over { 1.0 TIMES sqrt24}]